跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 访问 BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序的 "Controller Management" 菜单

通过 "UEFI Driver Control" 菜单访问 BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序。仅当系统处于 UEFI 引导模式时，BIOS 菜单中才会显示 "UEFI Driver Control" 菜单。

要访问 LSI MegaRAID 配置实用程序，请选择 "UEFI Driver Control" > "LSI MegaRAID Configuration Utility"，然后选择以下选项之一：

- 访问 BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序的 `Controller Management` 菜单

- BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序的 `Drive Management` 菜单选项

- BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序的 `Virtual Drive Management` 菜单选项

- BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序的 `Enclosure Management` 菜单选项

##### 相关信息

有关详细信息，请参阅 LSI MegaRAID 配置实用程序文档。

请参见BIOS `UEFI Driver Control` 菜单选项。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |