跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 Linux 操作系统上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器

如果服务器运行的是 Linux 操作系统，则必须先挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器，才能使用文件系统显示或访问其内容。

此过程说明了如何在 Linux 操作系统上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器。

- 要挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器，请输入如下所示的命令：

      #>mkdir /mnt/OSA
      #>mount LABEL=ORACLE_SSM /mnt/OSA
      #>cd /mnt/OSA
      #>ls -l
      total 916
      drwxr-xr-x 2  root root 4096   Nov 21 07:42 boot
      drwxr-xr-x 3  root root 4096   Nov 21 07:42 Documentation
      drwxr-xr-x 3  root root 4096   Oct 26 21:05 EFI
      drwxr-xr-x 16 root root 4096   Nov 21 07:42 Firmware
      -r-xr-xr-x 1  root root 15218  Oct 26 19:10 ldlinux.sys
      drwxr-xr-x 5  root root 4096   Nov 21 07:41 Linux
      drwxr-xr-x 2  root root 4096   Oct 26 21:05 LiveOS
      -rwxr-xr-x 1  root root 787672 Nov 21 08:17 manifest.xml
      drwxr-xr-x 2  root root 4096   Nov 21 08:00 Oracle
      -rwxr-xr-x 1  root root 78879  Nov 21 07:42 readme.html
      drwxr-xr-x 4  root root 4096   Nov 21 07:41 Solaris
      -rwxr-xr-x 1  root root 263    Oct 26 21:05 syslinux.cfg
      -rwxr-xr-x 1  root root 3755   Nov 21 07:42 Versions.txt
      drwxr-xr-x 3  root root 4096   Nov 21 07:42 VMware
      drwxr-xr-x 4  root root 4096   Nov 21 07:42 Windows
      #>

  Oracle System Assistant USB 闪存驱动器现在已挂载在指定位置。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |