跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### SG-SAS6–R-REM-Z 主机总线适配器

如果您的服务器上安装了 Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA (SG-SAS6–R-REM-Z) HBA，本节所包含的信息将帮助您为 OS 安装准备存储驱动器。

注 - 当使用 SG-SAS6–R-REM-Z HBA 时，您必须在安装 OS 之前创建卷。除非连接到 SG-SAS6–R-REM-Z 的驱动器是某个卷的一部分，否则系统 BIOS 将无法识别该驱动器。如果 HBA 上有多个卷，则要安装 OS 的卷应设置为引导设备。

以下主题介绍了可用于准备存储驱动器的选项：

- Oracle System Assistant

- LSI WebBIOS 配置实用程序

##### Oracle System Assistant

Oracle System Assistant 是用于为操作系统安装准备磁盘的最简单方法。下表显示了 Oracle System Assistant 用于 HBA 的名称以及 Oracle System Assistant 中的支持。

Oracle System Assistant 名称 | Oracle System Assistant 中的支持
--- | ---
Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA | 支持具有一个或多个硬盘驱动器的 RAID 0 或每个卷具有两个或更多硬盘驱动器的 RAID 1 可以将卷设置为引导设备 可以显示卷是否为引导设备 可以显示磁盘的状态（好、坏、热备用）

有关使用 Oracle System Assistant 准备存储驱动器的说明，请参见准备存储驱动器 (Oracle System Assistant)。

##### LSI WebBIOS 配置实用程序

LSI WebBIOS 配置实用程序位于 HBA 固件中。

如果存在以下原因，则可以使用 LSI WebBIOS 配置实用程序来准备存储驱动器：

- 服务器未安装 Oracle System Assistant，或者您不希望使用 Oracle System Assistant。

- 您希望使用计划安装 OS 的磁盘创建 RAID 卷级别 5、6、10、50、60（对于 SAS6–R-REM-Z，Oracle System Assistant 仅支持 RAID 0 和 1）。

以下高级别步骤适用于使用 LSI WebBIOS 配置实用程序为 OS 安装准备存储驱动器：

1. 创建一个或多个 RAID 卷（虚拟驱动器）。

   请参阅《MegaRAID SAS Software User's Guide》（Web 页上的链接是 Software User's Guide），该文档位于：

   http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/sg_x_sas6-r-rem-z.aspx

2. 如果创建多个虚拟驱动器，选择一个虚拟驱动器作为引导卷。请参见使虚拟驱动器可引导（LSI WebBIOS 实用程序）。

   《MegaRAID SAS Software User's Guide》未包含将驱动器设置为可引导驱动器的说明。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |