跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 使用远程控制台连接到服务器模块

开始之前

为了从远程系统连接到主机控制台，远程系统必须满足以下要求：

- 已安装某种操作系统，例如 Oracle Solaris、Linux 或 Windows。

- 必须将系统连接至可访问 CMM 以太网管理端口的网络。

- 已安装 Java Runtime Environment (JRE) 1.5 或更高版本。对于 CD-ROM 重定向，必须使用 32 位 Java。

- 如果远程控制台系统运行的是 Oracle Solaris OS，则必须禁用卷管理功能，远程控制台才能访问物理软盘和 CD/DVD-ROM 驱动器。

- 如果远程控制台系统运行的是 Windows，则必须禁用 Internet Explorer 增强安全性。

- 已根据 Oracle ILOM 3.1 文档中的说明设置远程控制台系统和 Oracle ILOM 服务处理器。

1. 从 Web 浏览器登录到服务器模块的 Oracle ILOM。

   请参见登录到 Oracle ILOM SP Web 界面（以太网连接）。

2. 依次单击 "Remote Control" > "Redirection"。

   此时将显示 "Launch Redirection" 屏幕。

   注 - 确保 "Mouse Mode Settings" 选项卡中的鼠标模式设置为 "Absolute" 模式。

3. 单击 "Launch Remote Console"。

   注意以下要点：

   - 使用 Windows 系统进行远程控制台系统重定向时，单击 "Launch Remote Console" 后可能会显示一个 "Hostname Mismatch" 警告对话框。如果显示该对话框，请单击 "Yes" 按钮将其清除。

   - 可能会显示远程控制登录对话框。如果显示该对话框，请重新输入用户名和密码，然后单击 "OK"。

   此时会出现 JavaRConsole 屏幕。

4. 要将远程系统上的设备重定向到主机控制台，请从 "Devices" 菜单中选择相应的项目。

   - 远程物理软盘－选择 "Floppy"，将服务器重定向到连接到远程系统的物理软盘驱动器。

   - 远程软盘映像－选择 "Floppy Image"，将服务器重定向到位于远程系统上的软盘映像文件。

   - 远程物理 CD/DVD－选择 "CD-ROM"，将服务器重定向到连接到远程系统的 CD/DVD 驱动器中的 CD/DVD。

   - 远程 CD/DVD 映像－选择 "CD-ROM Image"，将服务器重定向到位于远程系统上的 `.iso` 映像文件。

     注 - 使用任意一种 CD/DVD 选项将软件安装在服务器上都会显著增加执行安装所必需的时间，因为内容是通过网络进行访问的。安装时间的长短取决于网络连接速度和通信流量。

接下来的步骤

- 通过 Oracle ILOM 访问服务器模块控制台

- 配置预安装的 Oracle Solaris OS

- 配置预安装的 Oracle VM 软件

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |