跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在重新引导 Solaris 11 期间，SXGE 驱动程序会导致系统出现紧急情况 (7121246, 7162938)

重新引导 Solaris 11 系统时，sxge 驱动程序可能会导致系统出现紧急情况。

解决方法：

- 执行以下解决方法之一：
  - 重新引导前先卸载 sxge 驱动程序：
    1. 确保未配置 sxge 接口。

       如果接口已配置，请使用 ipadm 命令。

    2. 卸载 sxge 驱动程序：

       `modunload -i module_id`'

       其中，module_id 是模块 ID 号，可以从 modinfo 中搜索该 ID 号。

       例如：

       要搜索模块 ID，请运行以下命令：

       # `modinfo | grep sxge`

       该命令的样例输出：

       `185 fffffffff7e49158 15398 144 1 sxge (SOL 10/40G Ethernet)`

       以上示例中的模块 ID 是 `185`，因此使用以下命令卸载该驱动程序：

       # `modunload -i 185`

  - 执行关机以进入单用户模式：

    # `shutdown -y`

    系统进入单用户模式后即可登录系统并重新引导。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |