跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 Oracle Solaris 10 操作系统上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器

如果服务器运行的是 Oracle Solaris 10，则必须先挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器，才能使用文件系统显示或访问其内容。

在 Oracle Solaris 10 操作系统上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器：

1. 要关闭 volfs 服务，请键入：

   `# svcadm disable volfs`

2. 要识别 USB 闪存驱动器，请键入：

   `# rmformat -l`

   系统将显示设备列表：

       Looking for devices...
       1. Logical Node: /dev/rdsk/c1t0d0p0
          Physical Node:
       /pci@0,0/pci108e,484e@1a/hub@1/storage@2/disk@0,0
          Connected Device: ORACLE    SSM    PMAP
          Device Type: Removable
          #

3. 要手动挂载 USB 闪存驱动器（只读），请键入：

   `# mount -F pcfs -o ro /dev/dsk/c1t0d0p1 /mnt`

4. 要检索 Oracle Solaris 10 内容，请键入：

   `# cd /mnt/Solaris`

   `# ls`

   系统将显示：

       10U10 11
       #

5. 要卸载 OSA 设备，请键入：

   `# cd /`

   `# umount /mnt`

6. 要重新启动 volfs，请键入：

   `# svcadm enable volfs`

   Oracle System Assistant USB 闪存驱动器现在已挂载。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |