跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 连接到服务器模块串行控制台 (CLI)

1. 使用具有管理员特权的帐户登录到服务器模块的 Oracle ILOM。

   使用先前所述的以下方法之一：

   - 按登录到 Oracle ILOM SP CLI（串行连接）中所述使用串行管理端口。

   - 使用客户机系统通过网络建立 SSH 会话。请参见登录到 Oracle ILOM SP CLI（以太网连接）。

2. 要访问主机串行控制台，请键入：

   `->` `start /HOST/console`

   此时将会在屏幕上显示串行控制台的输出。

   注 - 如果正在使用该串行控制台，请先使用 `stop /HOST/console` 命令停止控制台会话，然后使用 `start /HOST/console` 命令重新启动控制台。

3. 要返回到 Oracle ILOM 控制台，请按 Esc 键，然后按 "(" 字符 (Shift-9)。

接下来的步骤

- 配置预安装的 Oracle Solaris OS

- 配置预安装的 Oracle VM 软件

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |