跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 现场可更换单元 (Field Replaceable Unit, FRU)

下表列出了现场可更换单元 (Field Replaceable Unit, FRU)。

FRU NAC 名称 | IPMI 名称 | 说明
--- | --- | ---
/SYS | /SYS | 仅包括产品信息
/UUID（隐藏） | UUID | 服务器的 UUID（基于主机 MAC 地址）。
/CMM | CMM | CMM FRUID 数据
/MIDPLANE | MIDPLANE | 中间背板 FRUID 数据（机箱产品信息）
/MB | MB | 主板 FRUID
/MB/BIOS | MB/BIOS | BIOS 版本
/MB/CPLD | MB/CPLD | CPLD 固件版本
/MB/NET[0-3] | MB/NET[0-3] | 主机 NIC (0-3) 的 MAC 地址
/MB/P[0-1] | MB/P[0-1] | 处理器 FRUID 数据
/MB/P[0-1]/Dx | MB/P[0-1]/Dx | DIMM FRUID 数据 (x=0-11)
/NEM[0-1] | NEM[0-1] | NEM FRUID 数据
/PS[0-1] | PS[0-1] | 电源 FRUID 数据
/SP | SP | SP MAC 地址
/SP/NET[0-1] | SP/NET[0-1] | SP MAC 地址

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |