跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 无法使用 BIOS 设置实用程序更改串行端口所有权 (7168093)

默认情况下，外部串行端口的 BIOS 设置实用程序所有权设置 ("Advanced" > "Serial Port Console Redirection" > "External Serial Port") 已分配给服务器服务处理器 (service processor, SP)，且无法使用 BIOS 设置实用程序进行更改。要更改所有权设置，请使用 Oracle ILOM 命令行界面 (command-line interface, CLI)。

解决方法：

- 要更改串行端口的所有权，请执行以下操作：
  1. 登录到 Oracle ILOM CLI。
  2. 要更改外部串行端口的所有权，请在 CLI 提示符下键入以下命令：

     -> `set /SP/serial/portsharing/owner=host`

     默认值为 "SP"

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |