Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 4.1 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

### Configuration d'un groupe de périphérique sur le cluster secondaire

Avant de commencer

Effectuez la procédure Configuration d'un groupe de périphériques sur le cluster principal

1. Accédez au noeud `nodeC` en prenant le rôle octroyant une autorisation RBAC `solaris.cluster.modify`.
2. Créez un ensemble de métadonnées pour contenir les données NFS et la réplication associée.

       nodeC# metaset -s nfsset a -h nodeC

3. Ajoutez des disques à l'ensemble de métadonnées.

   Dans l'exemple suivant, partez du principe que les numéros DID de disque sont différents.

       nodeC# metaset -s nfsset -a /dev/did/dsk/d3 /dev/did/dsk/d4

   Remarque - Les médiateurs ne sont pas requis sur un cluster de noeud simple.

4. Créez les volumes requis (ou métapériphériques).

   Créez deux composants d'un miroir.

       nodeC# metainit -s nfsset d101 1 1 /dev/did/dsk/d3s2
       nodeC# metainit -s nfsset d102 1 1 /dev/did/dsk/d4s2

   Créez le miroir avec un des composants :

       nodeC# metainit -s nfsset d100 -m d101

   Attachez l'autre composant au miroir et autorisez-le à synchroniser :

       metattach -s nfsset d100 d102

   Créez des partitions logicielles à partir du miroir en suivant ces exemples :

   - d200 - Volume principal de données NFS :

         nodeC# metainit -s nfsset d200 -p d100 50G

   - d201 - Volume de copie ponctuel pour les données NFS :

         nodeC# metainit -s nfsset d201 -p d100 50G

   - d202 - Volume bitmap ponctuel :

         nodeC# metainit -s nfsset d202 -p d100 10M

   - d203 - Volume bitmap shadow distant :

         nodeC# metainit -s nfsset d203 -p d100 10M

   - d204 - Volume pour les informations de configuration `SUNW.NFS` Solaris Cluster :

         nodeC# metainit -s nfsset d204 -p d100 100M

5. Créez des systèmes de fichiers pour les données NFS et le volume de configuration.

       nodeC# yes | newfs /dev/md/nfsset/rdsk/d200
       nodeC# yes | newfs /dev/md/nfsset/rdsk/d204

Étapes suivantes

Passez à la section Configuration du système de fichiers sur le cluster principal pour l'application NFS

Copyright © 2000, 2012, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |