Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Entrée de noms dans la CLI

Les sections suivantes décrivent les restrictions dans l'entrée des noms dans la CLI de Logical Domains Manager.

### Noms de fichier (file) et noms de variable (var-name)

- Le premier caractère doit être une lettre, un nombre ou une barre oblique (/).

- Les lettres suivantes doivent être des lettres, des nombres ou des signes de ponctuation.

### backend du serveur de disque virtuel et noms de périphérique de commutateur virtuel

Les noms doivent contenir des lettres, des nombres ou des signes de ponctuation.

### Nom de configuration (config-name)

Le nom de la configuration de domaine logique (config-name) que vous assignez à une configuration stockée sur le processeur de service (SP) doit comporter 64 caractères au maximum.

### Tous les autres noms

Le reste des noms, notamment le nom du domaine logique (ldom), les noms de service (vswitch-name, service-name, vdpcs-service-nameet vcc-name), le nom du réseau virtuel (if-name) et le nom du disque virtuel (disk-name) doivent présenter le format suivant :

- Le premier caractère doit être une lettre ou un nombre.

- Les caractères suivants doivent être des lettres, des chiffres ou l'un des caractères suivants : `-_+#.:;~()`.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |