Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Utilisation de groupes de consoles

Le démon du serveur de terminal du réseau virtuel, `vntsd`, vous permet de fournir l'accès à plusieurs consoles de domaines à l'aide d'un seul port TCP. Après la création du domaine, Logical Domains Manager assigne un port TCP unique à chaque console en créant un nouveau groupe par défaut pour cette console du domaine. Le port TCP est ensuite assigné au groupe de consoles au contraire de la console elle-même. La console peut être liée à un groupe existant à l'aide de la sous-commande `set-vcons`.

## Procédure d'association de plusieurs consoles en un groupe

1. Associez les consoles pour les domaines en un groupe unique.

   L'exemple suivant présente l'association de la console pour trois domaines différents (`ldg1`, `ldg2` et `ldg3`) au même groupe de consoles (`group1`).

       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg1
       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg2
       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg3

2. Connectez le port TCP associé (`localhost` sur le port `5000` dans cet exemple).

       # telnet localhost 5000
       primary-vnts-group1: h, l, c{id}, n{name}, q:

   Vous êtes invité à sélectionné une des consoles du domaine.

3. Répertoriez les domaines dans le groupe en sélectionnant `l` (liste).

       primary-vnts-group1: h, l, c{id}, n{name}, q: l
       DOMAIN ID           DOMAIN NAME                   DOMAIN STATE
       0                   ldg1                          online
       1                   ldg2                          online
       2                   ldg3                          online

   Remarque - Pour réassigner la console à un groupe différent ou à une instance `vcc`, le domaine doit être dissocié, c'est-à-dire qu'il doit être à l'état inactif. Reportez-vous à la page de manuel `vntsd`(1M) du SE Oracle Solaris 10 pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de SMF pour gérer `vntsd` et sur l'utilisation de groupes de consoles.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |