ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

第 1 章

## Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの概要

この章では、Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの概要を紹介します。

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用するには、Oracle Solaris OS の特定のバージョンが使用され、必要なソフトウェアパッチが適用され、特定のバージョンのシステムファームウェアが存在することが必要です。詳細については、『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「必須および推奨される Oracle Solaris OS バージョン」を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC は、SPARC T シリーズおよび Fujitsu M10 システム に高い効率性とエンタープライズクラスの仮想化機能を提供します。Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用すると、最大で 128 台の仮想サーバーを単一のシステム上に作成できます。これは論理ドメインと呼ばれます。こうした構成により、SPARC T シリーズおよび Fujitsu M10 システム および Oracle Solaris OS が提供する大規模なスレッドを活用できるようになります。

ゲストドメインで動作するバージョンの Oracle Solaris OS は、`primary` ドメインで動作する Oracle Solaris OS バージョンから独立しています。そのため、`primary` ドメインで Oracle Solaris 10 OS を実行している場合でも、ゲストドメインで Oracle Solaris 11 OS を実行することができます。同様に、`primary` ドメインで Oracle Solaris 11 OS を実行している場合でも、ゲストドメインで Oracle Solaris 10 OS を実行することができます。

`primary` ドメインでの Oracle Solaris 10 OS と Oracle Solaris 11 OS の実行の違いは、それぞれの OS の機能の違いだけです。

この章では、次の項目について説明します。

- 「ハイパーバイザと Logical Domains」

- 「Logical Domains Manager」

- 「Oracle VM Server for SPARC 物理から仮想への変換ツール」

- 「Oracle VM Server for SPARC Configuration Assistant」

- 「Oracle VM Server for SPARC 管理情報ベース」

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |