ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## リソースの再構成

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを実行しているシステムは、仮想 CPU、仮想 I/O デバイス、暗号化装置、メモリーなどのリソースを構成できます。一部のリソースは実行中のドメインで動的に構成可能ですが、他のリソースは停止中のドメインで構成する必要があります。制御ドメインでリソースを動的に構成できない場合は、まず遅延再構成を開始する必要があります。遅延再構成は、制御ドメインのリブートが完了するまで構成処理を延期します。

### 動的再構成

動的再構成 (DR)により、オペレーティングシステム (Operating System、OS) の実行中にリソースの追加や削除を行うことができます。特定のリソースタイプの動的再構成が実行可能かどうかは、論理ドメインで実行されている OS でのサポート状況に依存します。

動的再構成は、次のリソースに対してサポートされています。

- 仮想 CPU – Oracle Solaris 10 OS および Oracle Solaris 11 OS のすべてのバージョンでサポート

- 仮想 I/O デバイス – Oracle Solaris 10 10/08 OS および Oracle Solaris 11 OS 以上でサポート

- 暗号化装置 – Oracle Solaris 10 8/11 OS および Oracle Solaris 11 OS 以上でサポート

- メモリー – Oracle VM Server for SPARC 2.0 以降のリリースでサポート (「メモリーの動的再構成の使用」を参照)

- CPU コア全体 – Oracle VM Server for SPARC 2.0 以降のリリースでサポート (『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「必須および推奨される Oracle Solaris OS バージョン」を参照)

- 物理 I/O デバイス – サポートなし

DR 機能を使用するには、変更対象のドメインで Logical Domains DR デーモン (`drd`) が実行されている必要があります。`drd`(1M) のマニュアルページを参照してください。

### 遅延再構成

DR 操作がただちに行われるのに対して、遅延再構成操作は次の状況で行われます。

- OS の次回のリブート後

- OS が実行されていない場合、論理ドメインを停止して起動したあと

遅延再構成操作は制御ドメインに限定されます。ほかのすべてのドメインの場合、リソースの動的再構成が可能でない限り、構成を変更するためにドメインを停止する必要があります。

遅延再構成の進行中は、そのドメインがリブートするまで、または停止して起動するまで、そのドメインに対するその他の再構成リクエストは延期されます。

`ldm cancel-reconf` コマンドは、ドメイン上の遅延再構成操作を取り消します。遅延再構成機能の使用法については、`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

注 - ほかの `ldm remove-`* コマンドで仮想 I/O デバイスの遅延再構成処理をすでに実行している場合は、`ldm cancel-reconf` コマンドを使用できません。`ldm cancel-reconf` コマンドはこの環境で失敗します。

遅延再構成を使用して、制御ドメインでのリソースを減らすことができます。制御ドメインから多数の CPU を削除するには、『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「制御ドメインから多数の CPU を削除すると失敗する」を参照してください。制御ドメインから多くのメモリーを削除するには、「制御ドメインのメモリーを減らす」を参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |