ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 リファレンスマニュアル Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### ldmpower

- ドメインごとの消費電力情報の表示

### 形式

    ldmpower [-ehiprstvx | -o hours | -m minutes] [-c resource] [-l ldom[,ldom[,...]]]
      [interval [count]]

## 機能説明

`ldmpower` コマンドは、ドメインの消費電力データ (ワット) を表示します。デフォルトでは、実行中の各ドメインで消費されるプロセッサの電力が表示されます。オプションを使用すれば、メモリーの消費電力データや、システム全体を実行中のドメイン間で割った外挿消費電力を表示できます。ドメインごとのシステム消費電力は、ストランドの利用率の平均、および実行中の各ドメインにバインドされたメモリーの利用率を使用して計算されます。

オプションを付けずに指定した場合、`ldmpower` コマンドは、最近 15、30、60 秒間の平均消費電力を表示します。コマンドは最新の消費電力データを表示することもできます。より長い履歴が必要な場合、最近 1 時間を対象とした最大 60 個の 1 分間の平均値、および最近 14 日間を対象とした 336 個の 1 時間の平均値を表示できます。

このコマンドを非特権ユーザーとして実行するには、`LDoms Power Mgmt Observability` 権利プロファイルが割り当てられている必要があります。すでに `LDoms Management` または `LDoms Review` 権利プロファイルが割り当てられている場合、`ldmpower` コマンドを実行するためのアクセス権が自動的に付与されます。

`ldmpower` コマンドは、次のオプションおよびオペランドを使用します。

`-c` resource

  指定されたリソースタイプ resource の消費電力をドメインごとに表示します。有効な値は `processors` および `memory` です。このオプションの長いバージョンは `--component` です。

`-e`

  データ記録の開始以降の消費電力の最小値と最大値を表示します。このオプションの長いバージョンは `--extremes` です。

`-h`

  `ldmpower` コマンドオプションの説明を表示します。このオプションの代替の短いバージョンは `-?`、このオプションの長いバージョンは `--help` です。

`-i`

  瞬間消費電力データを表示します。このオプションの長いバージョンは `--instant` と `--instantaneous` です。

`-l` ldom

  指定された 1 つ以上のドメインの消費電力データを表示します。ドメイン名はコンマで区切られます。このオプションの長いバージョンは `--list` です。

  リクエストされた期間よりも短い時間でドメインがブートされた場合は、表示されるデータ量が少なくなることに注意してください。

`-m` minutes

  最大 1 時間の平均消費電力データを一定の 1 分間隔で表示します。このオプションの長いバージョンは `--minutes` です。

  リクエストされた期間よりも短い時間で Logical Domains デーモンが実行された場合は、表示されるデータ量が少なくなることに注意してください。

`-o` hours

  最大 14 日間の平均消費電力データを一定の 1 時間間隔で表示します。このオプションの長いバージョンは `--hours` です。

  リクエストされた期間よりも短い時間で Logical Domains デーモンが実行された場合は、表示されるデータ量が少なくなることに注意してください。

`-p`

  プロセッサ、メモリー、およびファンを含むシステム全体の総消費電力を表示します。このオプションの長いバージョンは `--platform` です。

`-r`

  過去 15、30、60 秒間の移動平均消費電力の履歴を表示します。このオプションの長いバージョンは `--rolling` です。

`-s`

  出力ヘッダーが表示されなくなります。このオプションの長いバージョンは `--suppress` です。

`-t`

  出力にタイムスタンプを表示します。このオプションの長いバージョンは `--timestamps` です。

`-v`

  バージョンデータを表示します。このオプションの長いバージョンは `--version` です。

`-x`

  外挿消費電力の平均値を表示します。これらの平均値は、ストランド利用率の統計情報に基づいて消費されるシステム全体のワット利用率、およびドメインにバインドされたメモリーの利用率に反映されます。このオプションは、`-o`、`-i`、`-m`、および `-r` のいずれかのオプションと同時に使用できます。このオプションの長いバージョンは `--extrapolate` です。

interval

  出力を interval 秒ごとに 1 回レポートします。

count

  レポートを count 回表示します。count を指定する場合は、まず interval を指定する必要があります。

## 使用例

例 1 消費電力データの表示

次のコマンドは、すべてのドメインについて、15 秒、30 秒、60 秒の移動平均消費電力データを表示します。

    # ldmpower
    DOMAIN  15_SEC  30_SEC  60_SEC
    primary 315     469     520
    gdom1   275     308     210
    gdom2   250     230     220

例 2 一定間隔での消費電力データの表示

次のコマンドは、消費電力データを一定の間隔で表示します。

- 次のコマンドは、すべてのドメインについて、瞬間消費電力データと 15 秒、30 秒、60 秒の移動平均消費電力データを表示します。`-i` オプションは、瞬間消費電力データを表示し、`-r` オプションは、移動平均消費電力データを表示します。`-t` オプションは、出力にタイムスタンプを表示します。コマンド行でオペランド `10` を指定すると、消費電力データが 10 秒間隔でレポートされます。割り込みを受信するまで、データの出力は継続します。

      # ldmpower -rit 10
      DOMAIN  TIMESTAMP               INSTANT 15_SEC  30_SEC  60_SEC
      primary 2012.08.29 12:05:05     509     430     469     520
      gdom1   2012.08.29 12:05:05     250     357     308     210
      gdom2   2012.08.29 12:05:05     222     201     230     220

      primary 2012.08.29 12:05:15     469     367     459     244
      gdom1   2012.08.29 12:05:15     301     275     256     301
      gdom2   2012.08.29 12:05:15     278     250     246     236

      primary 2012.08.29 12:05:25     509     430     469     520
      gdom1   2012.08.29 12:05:25     349     325     300     298
      gdom2   2012.08.29 12:05:25     420     349     306     300

- 次のコマンドは、すべてのドメインについて、瞬間消費電力データと 15 秒、30 秒、60 秒の移動平均消費電力データを表示します。オペランド `10` を指定すると、出力は 10 秒間隔で再計算されます。`-s` オプションを指定すると、出力に列ヘッダーが表示されなくなります。割り込みを受信するまで、出力は継続します。

      # ldmpower -ris 10
      primary 509     430     469     520
      gdom1   250     357     308     210
      gdom2   222     201     230     220

      primary 469     367     459     244
      gdom1   301     275     256     301
      gdom2   278     250     246     236

      primary 509     430     469     520
      gdom1   349     325     300     298
      gdom2   420     349     306     300

例 3 システム全体の消費電力データの表示

次のコマンドは、システム全体の瞬間消費電力 (ワット) を表示します。

- 次のコマンドは、システム、プロセッサ、メモリー、およびファンについて、瞬間消費電力データを表示します。`-t` オプションは、出力にタイムスタンプを含めます。

      # ldmpower -tp
      Overall Instant System Power Consumption in Watts
      System          2012.08.23 23:13:33     738
      Processors      2012.08.23 23:13:33     295
      Memory          2012.08.23 23:13:33     138
      Fans            2012.08.23 23:13:33     28

- 次のコマンドは、システム、プロセッサ、メモリー、およびファンについて、瞬間消費電力データを表示します。

      # ldmpower -p
      Overall Instant System Power Consumption in Watts
      System          738
      Processors      295
      Memory          138
      Fans            25

例 4 ドメインごとの消費電力データの表示

次のコマンドは、メモリー、プロセッサ、またはその両方について、ドメインごとの消費電力 (ワット) を表示します。

- 次のコマンドは、メモリーの消費電力データを表示します。

      # ldmpower -c memory
      Memory Power Consumption in Watts
      DOMAIN  15_SEC_AVG 30_SEC_AVG 60_SEC_AVG
      primary 138        138        138
      ldg1    19         19         19
      ldg2    19         19         19

- 次のコマンドは、メモリーとプロセッサの移動消費電力データを表示します。

      # ldmpower -c memory -c processors
      Processor Power Consumption in Watts
      DOMAIN  15_SEC_AVG 30_SEC_AVG 60_SEC_AVG
      primary 63         61         60
      ldg1    9          10         10
      ldg2    9          9          10

      Memory Power Consumption in Watts
      DOMAIN  15_SEC_AVG 30_SEC_AVG 60_SEC_AVG
      primary 138        138        138
      ldg1    19         19         19
      ldg2    19         19         19

- 次のコマンドは、メモリーとプロセッサの瞬間消費電力データを表示します。

      # ldmpower -c memory -c processors -i
      Processor Power Consumption in Watts
      DOMAIN  INSTANT
      primary 292
      ldg1    10
      ldg2    10

      Memory Power Consumption in Watts
      DOMAIN  INSTANT
      primary 138
      ldg1    19
      ldg2    19

例 5 指定されたドメインの消費電力データの表示

次のコマンドは、`gdom2` および `gdom5` ドメインについて、瞬間消費電力データを表示します。`-i` オプションは、瞬間消費電力データを表示し、`-t` オプションは、出力にタイムスタンプを表示します。オプションの `-l` 引数を指定すると、`gdom2` および `gdom5` ドメインに関する情報のみが出力に表示されます。1 番目のオペランド `10` は、消費電力データが 10 秒間隔でレポートされることを示します。2 番目のオペランド `5` は、データ出力の反復回数です。

    # ldmpower -itl gdom2, gdom5 10 5
    Processor Power Consumption in Watts
    DOMAIN  TIMESTAMP               INSTANT
    gdom2   2012.08.29 12:05:33     222
    gdom5   2012.08.29 12:05:33     467

    gdom2   2012.08.29 12:05:43     351
    gdom5   2012.08.29 12:05:43     256

    gdom2   2012.08.29 12:05:53     344
    gdom5   2012.08.29 12:05:53     435

    gdom2   2012.08.29 12:06:03     645
    gdom5   2012.08.29 12:06:03     467

    gdom2   2012.08.29 12:06:13     378
    gdom5   2012.08.29 12:06:13     257

例 6 指定された時間での消費電力データの表示

次のコマンドは、指定された時間の消費電力データを表示します。

- 次のコマンドは、すべてのドメインについて、最近 12 時間の平均消費電力データを表示します。`-e` オプションは、データ記録の開始以降の最小値と最大値を表示し、`-t` オプションは、出力にタイムスタンプを表示します。`-o` オプション引数には、1 時間ごとの平均消費電力データを表示する時間数を指定します。データは最後にリクエストされた 1 時間ごとの計算から 1 時間の間隔で表示されます。

      # ldmpower -eto 12
      Per domain MINIMUM and MAXIMUM power consumption ever recorded:

      primary         2012.08.29 06:59:55     151              Min Processors
      primary         2012.08.29 06:56:20     682              Max Processors
      gdom1           2012.08.29 06:56:25     36               Min Processors
      gdom1           2012.08.29 07:02:10     318              Max Processors
      gdom2           2012.08.29 06:56:25     42               Min Processors
      gdom2           2012.08.29 07:05:45     417              Max Processors

      primary         2012.08.29 06:59:55     137              Min Memory
      primary         2012.08.29 06:56:20     138              Max Memory
      gdom1           2012.08.29 06:56:25     59               Min Memory
      gdom1           2012.08.29 07:02:10     60               Max Memory
      gdom2           2012.08.29 06:56:25     59               Min Memory
      gdom2           2012.08.29 07:05:45     60               Max Memory

      12 hours worth of data starting from 2012.08.29 12:05:33:

      DOMAIN  TIMESTAMP                       1 HOUR AVG
      primary 2012.08.29 12:05:33             574
      gdom1   2012.08.29 12:05:33             268
      gdom2   2012.08.29 12:05:33             386

      primary 2012.08.29 13:05:33             488
      gdom1   2012.08.29 13:05:33             250
      gdom2   2012.08.29 13:05:33             364

      primary 2012.08.29 14:05:33             694
      gdom1   2012.08.29 14:05:33             276
      gdom2   2012.08.29 14:05:33             364
      ...

- 次のコマンドは、すべてのドメインについて、最近 30 分間の平均消費電力データを表示します。`-e` オプションは、データ記録の開始以降の最小値と最大値を表示し、`-t` オプションは、出力にタイムスタンプを表示します。`-m` オプション引数には、平均消費電力データを表示する分数を指定します。データは 1 分間隔で表示されます。

      # ldmpower -etm 30
      Per domain MINIMUM and MAXIMUM power consumption ever recorded:

      primary         2012.08.29 06:59:55     151              Min Processors
      primary         2012.08.29 06:56:20     682              Max Processors
      gdom1           2012.08.29 06:56:25     36               Min Processors
      gdom1           2012.08.29 07:02:10     318              Max Processors
      gdom2           2012.08.29 06:56:25     42               Min Processors
      gdom2           2012.08.29 07:05:45     417              Max Processors

      primary         2012.08.29 06:59:55     137              Min Memory
      primary         2012.08.29 06:56:20     138              Max Memory
      gdom1           2012.08.29 06:56:25     59               Min Memory
      gdom1           2012.08.29 07:02:10     60               Max Memory
      gdom2           2012.08.29 06:56:25     59               Min Memory
      gdom2           2012.08.29 07:05:45     60               Max Memory

      30 minute's worth of data starting from 2012.08.29 12:05:33:

      DOMAIN  TIMESTAMP                       1 MIN AVG
      primary 2012.08.29 12:05:33             574
      gdom1   2012.08.29 12:05:33             268
      gdom2   2012.08.29 12:05:33             386

      primary 2012.08.29 12:06:33             555
      gdom1   2012.08.29 12:06:33             250
      gdom2   2012.08.29 12:06:33             364

      primary 2012.08.29 12:07:33             498
      gdom1   2012.08.29 12:07:33             276
      gdom2   2012.08.29 12:07:33             364
      ...

例 7 すべてのドメインの外挿消費電力データの表示

次のコマンドは、すべてのドメイン (`primary`、`gdom1`、および `gdom2`) について、外挿消費電力データを表示します。

    # ldmpower -x
    System Power Consumption in Watts

    DOMAIN    15_SEC        30_SEC          60_SEC
    primary   315/38.14%    46942.79%       520/53.46%
    gdom1     275/33.72%    308/32.68%      210/21.99%
    gdom2     250/24.14%    230/24.53%      220/24.55%

## 属性

次の属性の説明については、`attributes`(5) のマニュアルページを参照してください。

属性型 | 属性値
--- | ---
使用条件 | `SUNWldm`

## 関連項目

`ldmd`(1M)、`attributes`(5)

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |