Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide du service de données Oracle Solaris Cluster pour Oracle Real Application Clusters Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Réglage de la Prise en charge d'Oracle RAC

Pour configurer le service de données de la Prise en charge d'Oracle RAC, vous devez modifier les propriétés d'extension des ressources pour ce service de données. Pour obtenir des détails sur les propriétés d'extension, reportez-vous à l'Annexe CPropriétés d'extension de la Prise en charge d'Oracle RAC. Généralement, vous devez utiliser l'option `-p property= value` de la commande de `clresource`(1CL) pour définir les propriétés d'extension des ressources de la Prise en charge d'Oracle RAC. Vous pouvez également utiliser les procédures décrites dans Chapitre 2, Administering Data Service Resources du manuel Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide pour configurer les ressources ultérieurement.

Cette section contient les informations suivantes concernant le réglage du service de données de la Prise en charge d'Oracle RAC :

- Instructions sur la définition des délais d'attente

- SPARC : Instructions relatives à la configuration de la plage de ports de communication pour UDLM

- Modification d'une propriété d'extension réglable uniquement lorsqu'une ressource est désactivée

### Instructions sur la définition des délais d'attente

De nombreuses propriétés d'extension pour la Prise en charge d'Oracle RAC spécifient les délais d'attente pour les étapes des procédures de reconfiguration. Les valeurs optimales pour la plupart de ces délais d'attente sont indépendantes de la configuration de votre cluster. Par conséquent, vous ne devriez pas avoir besoin de modifier les valeurs par défaut des délais d'attente.

Les délais d'attente qui dépendent de votre configuration de cluster sont décrits dans les sous-sections ci-dessous. Si des délais d'attente se produisent au cours des procédures de reconfiguration, augmentez les valeurs de ces propriétés de délais d'attente pour les adapter à votre configuration de cluster.

Cette section décrit les délais d'attente suivants:

- SPARC : Délai d'attente de l'étape 4 de la reconfiguration du composant VxVM

- Délai d'attente de l'étape de réservation

#### SPARC : Délai d'attente de l'étape 4 de la reconfiguration du composant VxVM

Le temps nécessaire pour l'étape 4 d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC est affecté par la taille et la complexité de la configuration de votre groupe de disques Veritas partagés. Si la configuration de votre groupe de disques Veritas partagés est étendue ou complexe et que le délai d'attente pour la reconfiguration du composant VxVM est dépassé, augmentez le délai d'attente pour l'étape 4 d'une reconfiguration du composantVxVM.

Pour augmenter le délai d'attente de l'étape 4 d'une reconfiguration du composant VxVM, augmentez la valeur de la propriété d'extension `Cvm_step4_timeout` de la ressource `SUNW.rac_cvm`.

Pour de plus d'informations, reportez-vous à la section SPARC : Propriétés d'extension `SUNW.rac_cvm`.

Exemple 5-1 Définition du délai d'attente de l'étape 4 de la reconfiguration du composant VxVM

    # clresource set -p cvm_step4_timeout=1200 rac-cvm-rs

Cet exemple définit le délai d'attente de l'étape 4 d'une reconfiguration du composant VxVM sur 1 200 secondes. Cet exemple part du principe que le composant VxVM est représenté par une instance du type de ressource `SUNW.rac_cvm` nommée `rac-cvm-rs`.

#### Délai d'attente de l'étape de réservation

Le temps nécessaire à l'exécution de la commande de réservation est affecté par les facteurs suivants :

- Le nombre de disques physiques partagés dans le cluster

- La charge du cluster

Si le nombre de disques physiques partagés dans le cluster est important, ou si votre cluster est très chargé, la reconfiguration de la Prise en charge d'Oracle RAC risque d'expirer. Dans ce cas, augmentez le délai d'attente de l'étape de réservation.

Pour augmenter le délai d'attente de l'étape de réservation, augmentez la propriété d'extension `Reservation_timeout` de la ressource `SUNW.rac_framework` .

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Propriétés d'extension `SUNW.rac_framework`.

Exemple 5-2 Définition du délai d'attente de l'étape de réservation

    # clresource set -p reservation_timeout=350 rac-framework-rs

Cet exemple définit le délai d'attente pour l'étape de réservation d'une reconfiguration de la Prise en charge d'Oracle RAC sur 350 secondes. Il part du principe que le composant de structure Oracle RAC est représenté par une instance du type de ressource `SUNW.rac_framework` nommée `rac-framework-rs`.

### SPARC : Instructions relatives à la configuration de la plage de ports de communication pour UDLM

Une application différente UDLM sur un noeud de cluster peut utiliser une plage de ports de communication qui entre en conflit avec la plage pour UDLM. Si un tel conflit se produit, modifiez la plage de ports de communication utilisés par UDLM.

La plage de ports de communication qu'utilise UDLM est déterminée par les valeurs des propriétés d'extension suivantes du type de ressource `SUNW.rac_udlm` :

- `Port`. Indique le numéro du port de communication utilisé par UDLM. Le premier numéro de la plage de numéros de ports de communication utilisés par UDLM est la valeur de `Port`.

- `Num_ports`. Indique le numéro du port de communication utilisé par UDLM. Le dernier numéro de la plage de numéros de ports de communication utilisés par UDLM est la somme des valeurs de `Port` et de `Num_ports` .

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section SPARC : Propriétés d'extension `SUNW.rac_udlm`.

Exemple 5-3 Définition du numéro de port de communication pour UDLM

    # clresource set -p port=7000 rac-udlm-rs

Cet exemple définit le numéro du port de communication utilisé par UDLM sur 7 000. Les hypothèses suivantes s'appliquent à cet exemple :

- Le composant UDLM est représenté par une instance du type de ressource `SUNW.rac_udlm` nommée `rac-udlm-rs`.

- Dans cet exemple, la commande est exécutée dans le cadre de la procédure de modification d'une propriété d'extension réglable uniquement lorsqu'elle est désactivée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification d'une propriété d'extension réglable uniquement lorsqu'une ressource est désactivée.

## Modification d'une propriété d'extension réglable uniquement lorsqu'une ressource est désactivée

Les restrictions s'appliquent aux conditions dans lesquelles vous pouvez modifier une propriété d'extension réglable uniquement lorsqu'une ressource est désactivée. Ces conditions dépendent du type de ressource, comme suit :

- SPARC : `SUNW.rac_udlm` – Uniquement siUDLM n'est pas en cours d'exécution sur un noeud de cluster

- SPARC : `SUNW.rac_cvm` – Uniquement si VxVM n'est pas en cours d'exécution en mode cluster sur un noeud de cluster

1. Désactivez toutes les ressources contenues dans le groupe de ressources de structure Oracle RAC et définissez le groupe de ressources de structure Oracle RAC sur l'état `UNMANAGED`.

   Désactivez l'instance de la ressource `SUNW.rac_framework` seulement après avoir désactivé toutes les autres ressources contenues dans le groupe de ressources de structure Oracle RAC. Les autres ressources du groupe de ressources de structure Oracle RAC dépendent de la ressource `SUNW.rac_framework`.

   Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Disabling Resources and Moving Their Resource Group Into the UNMANAGED State du manuel Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide.

2. Réinitialisez tous les noeuds se trouvant dans la liste des noeuds du groupe de ressources de structure Oracle RAC.
3. Utilisez la commande `clresource` pour définir la nouvelle valeur de la propriété.

       # clresource set -p property=value resource

   property

     Indique le nom de la propriété à modifier.

   value

     La nouvelle valeur de la propriété.

   resource

     Indique le nom de la ressource pour laquelle vous modifiez une propriété d'extension. Si cette ressource a été créée à l'aide de l'utilitaire `clsetup`, le nom dépend du type de ressource, comme illustré dans la section Noms générés automatiquement pour les objets Oracle Solaris Cluster.

4. Mettez en ligne le groupe de ressources de structure Oracle RAC et ses ressources.

       # clresourcegroup online resource-group

   resource-group

     Indique le nom du groupe de ressources de structure Oracle RAC mis en ligne et à redéfinir sur l'état `MANAGED`. Si ce groupe de ressources a été créé à l'aide de l'utilitaire `clsetup`, le nom du groupe de ressources est `rac-framework-rg` .

Copyright © 2000, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |