Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Présentation de l'administration des périphériques globaux et de l'espace de noms global

L'administration des groupes de périphériques Oracle Solaris Cluster dépend du gestionnaire de volumes installé sur le cluster. Solaris Volume Manager est compatible avec les clusters, de sorte que vous pouvez ajouter, enregistrer et supprimer les groupes de périphériques à l'aide de la commande Solaris Volume Manager `metaset`(1M).

Remarque - Les périphériques globaux ne sont pas directement accessibles à partir des noeuds non votants d'un cluster global.

Le logiciel Oracle Solaris Cluster crée automatiquement un groupe de périphériques de disque brut pour chaque périphérique de disque et périphérique à bande du cluster. Toutefois, les groupes de périphériques du cluster restent en état hors ligne jusqu'à ce que vous y accédiez en tant que périphériques globaux. Pour administrer un groupe de périphériques ou un groupe de disques du gestionnaire de volumes, vous devez vous placer sur le noeud de cluster correspondant au noeud principal du groupe.

Généralement, il n'est pas nécessaire d'administrer l'espace de noms du périphérique global. L'espace de noms global est automatiquement configuré lors de l'installation et mis à jour automatiquement lors de la réinitialisation du SE Oracle Solaris. Cependant, si l'espace de noms global doit être mis à jour, vous pouvez exécuter la commande `cldevice populate` à partir d'un noeud quelconque du cluster. Cette commande entraîne la mise à jour de l'espace de noms global sur tous les autres noeuds existants et futurs du cluster.

### Autorisations du périphérique global pour Solaris Volume Manager

Les modifications que vous apportez aux autorisations du périphérique global ne sont pas automatiquement propagées à tous les noeuds du cluster pour les périphériques de disque et Solaris Volume Manager. Pour modifier les autorisations sur les périphériques globaux, vous devez modifier les autorisations sur tous les noeuds du cluster manuellement. Par exemple, pour remplacer les autorisations sur le périphérique global `/dev/global/dsk/d3s0` par 644, vous devez exécuter la commande suivante sur tous les noeuds du cluster :

# `chmod 644 /dev/global/dsk/d3s0`

### Reconfiguration dynamique avec les périphériques globaux

Gardez à l'esprit les problèmes suivants lorsque vous effectuez des opérations de reconfiguration dynamique (DR, dynamic reconfiguration) sur les périphériques de disque et les périphériques à bande du cluster.

- Toutes les conditions requises, procédures et restrictions décrites pour la reconfiguration dynamique d'Oracle Solaris s'appliquent également à la prise en charge de cette fonction dans Oracle Solaris Cluster. L'opération de quiescence du système d'exploitation reste la seule et unique exception. Par conséquent, reportez-vous à la documentation de la fonction de reconfiguration dynamique d'Oracle Solaris avant d'utiliser cette fonction avec Oracle Solaris Cluster. Vous devez vous concentrer tout particulièrement sur les problèmes affectant les périphériques d'E/S se trouvant en dehors du réseau, lors de la phase de séparation de la reconfiguration dynamique.

- Oracle Solaris Cluster rejette les opérations de suppression de carte DR sur les périphériques actifs résidant sur le noeud principal. Vous pouvez exécuter les opérations DR sur les périphériques inactifs au niveau du noeud principal et sur tous les périphériques au niveau des noeuds secondaires.

- L'accès aux données du cluster continue alors comme avant l'opération DR.

- Oracle Solaris Cluster rejette les opérations DR ayant une incidence sur la disponibilité des périphériques de quorum. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Reconfiguration dynamique avec les périphériques de quorum.

| Attention - La défaillance du noeud principal au cours de l'opération DR sur un noeud secondaire influence la disponibilité du cluster. Le noeud principal n'a nulle part où basculer tant que vous ne fournissez pas un nouveau noeud secondaire.

Pour exécuter des opérations DR sur les périphériques globaux, suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué.

Tableau 5-1 Liste des tâches : reconfiguration dynamique avec les périphériques de disque et les périphériques à bande

Tâche | Instructions
--- | ---
1. Si vous devez exécuter une opération DR au niveau du noeud principal, qui aura une incidence sur un groupe de périphériques actifs, changez les noeuds principal et secondaire avant d'exécuter l'opération de suppression DR sur le périphérique. | Changement du noeud principal d'un groupe de périphériques
2. Exécutez l'opération de suppression DR sur le périphérique en cours de suppression. |

Copyright © 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |