Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

### Configuration d'un groupe de périphérique sur le cluster secondaire

Avant de commencer

Effectuez la procédure Configuration d'un groupe de périphériques sur le cluster principal

1. Accédez à `nodeC` en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.modify`.
2. Créez un groupe de disques sur `nodeC` qui contient quatre volumes : volume 1, `vol01`, à volume 4, `vol04`.
3. Configurez le groupe de disques pour créer un groupe de périphériques.

       nodeC# cldevicegroup create -t svm -n nodeC devgrp

   Le groupe de périphériques se nomme `devgrp`.

4. Créez le système de fichiers pour le groupe de périphériques.

       nodeC# newfs /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 < /dev/null
       nodeC# newfs /dev/vx/rdsk/devgrp/vol02 < /dev/null

   Aucun système de fichiers n'est nécessaire pour `vol03` ou `vol04`, qui sont utilisés comme volumes bruts.

Étapes suivantes

Passez à la section Configuration du système de fichiers sur le cluster principal pour l'application NFS

Copyright © 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |