Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide du service de données Oracle Solaris Cluster pour Oracle Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Réglage des détecteurs de pannes de HA pour Oracle

La détection des pannes pour le service de données HA pour Oracle est assurée par les détecteurs de pannes suivants :

- Le détecteur de pannes du serveur Oracle

- Le détecteur de pannes du listener Oracle

Remarque - Pour Oracle Database 11g version 2 ou 12c, si vous utilisez un listener Oracle Grid Infrastructure pour clusters Single Client Access Name (SCAN), le logiciel Oracle Solaris Cluster ne fournit aucune détection de pannes pour le listener SCAN.

Chaque détecteur de pannes est contenu dans une ressource dont le type est indiqué dans le tableau suivant.

Tableau 1-4 Types de ressources pour les détecteurs de pannes de HA pour Oracle

Détecteur de pannes | Type de ressource
--- | ---
Serveur Oracle | `SUNW.oracle_server`
Listener Oracle | `SUNW.oracle_listener`

Les propriétés du système et les propriétés d'extension de ces ressources déterminent le comportement des détecteurs de pannes. Les valeurs par défaut de ces propriétés déterminent le comportement prédéfini des détecteurs de pannes. Le comportement prédéfini doit être adapté à la plupart des installations Oracle Solaris Cluster. Vous devez donc régler les détecteurs de pannes HA pour Oracle uniquement si vous devez modifier le comportement prédéfini.

Le réglage des détecteurs de pannes HA pour Oracle implique les tâches suivantes :

- Paramétrage de l'intervalle entre les sondes de détecteur de pannes

- Paramétrage du délai d'attente pour les tests de détecteurs de pannes

- Définition des critères pour les pannes persistantes

- Spécification du comportement de basculement pour une ressource

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Tuning Fault Monitors for Oracle Solaris Cluster Data Services du manuel Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide. Les sous-sections qui suivent fournissent des informations sur les détecteurs de pannes HA pour Oracle dont vous avez besoin pour effectuer ces tâches.

Réglez les détecteurs de pannes HA pour Oracle lorsque vous enregistrez et configurez HA pour Oracle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enregistrement et configuration de HA pour Oracle.

### Fonctionnement du détecteur de pannes du serveur Oracle

Le détecteur de pannes du serveur Oracle envoie une demande au serveur pour connaître l'état de ce dernier.

La propriété `pmfadm` démarre le détecteur de pannes du serveur et le définit comme hautement disponible. Si le moniteur est arrêté pour une raison quelconque, l'utilitaire PMF le redémarre.

Le détecteur de pannes du serveur comprend les processus suivants.

- Un processus principal de détection de pannes

- Une sonde de détection de pannes du client de base de données

Cette section contient les informations suivantes sur le détecteur de pannes du serveur :

- Fonctionnement du détecteur de pannes principal

- Fonctionnement de la sonde de détection de pannes du client de base de données

- Actions du détecteur de pannes du serveur suite à l'échec d'une transaction de la base de données

- Analyse des alertes consignées par le détecteur de pannes du serveur

#### Fonctionnement du détecteur de pannes principal

Le détecteur de pannes principal considère que le fonctionnement est correct si la base de données est en ligne et qu'aucune erreur n'est renvoyée pendant la transaction.

#### Fonctionnement de la sonde de détection de pannes du client de base de données

La sonde de détection des pannes du client de base de données effectue les opérations suivantes :

1. Surveillance de la partition des journaux de restauration archivés. Reportez-vous à la section Opérations de contrôle de la partition des fichiers journaux de restauration archivés.

2. Si la partition est fonctionnelle, détermination de l'état de fonctionnement de la base de données. Reportez-vous à la section Opérations visant à déterminer si la base de données est opérationnelle.

La sonde utilise la valeur du délai d'attente définie dans la propriété de ressource `Probe_timeout` pour déterminer le temps à allouer pour parvenir à tester le logiciel Oracle.

##### Opérations de contrôle de la partition des fichiers journaux de restauration archivés

La sonde de détection des pannes du client de base de données effectue une recherche sur la vue des performances dynamiques `v$archive_dest` pour déterminer toutes les destinations possibles des journaux de restauration archivés. Pour chaque destination active, la sonde détermine si cette dernière est fonctionnelle et dispose d'un espace suffisant pour stocker les fichiers journaux de restauration archivés.

- Si la destination est fonctionnelle, la sonde détermine l'espace disponible dans le système de fichiers de destination. Si l'espace disponible est inférieur à 10 % des capacités du système de fichiers et à 20 Mo, la sonde inscrit un message dans `syslog`.

- Si l'état de la destination est sur `ERROR`, la sonde inscrit un message dans `syslog` et désactive les opérations visant à déterminer si la base de données est opérationnelle. Les opérations restent interrompues jusqu'à ce que la condition d'erreur soit effacée.

##### Opérations visant à déterminer si la base de données est opérationnelle

Si la partition des fichiers journaux de restauration archivés est fonctionnelle, la sonde de détection des pannes du client de base de données effectue une recherche sur la vue des performances dynamiques `v$sysstat` afin d'obtenir les statistiques des performances de la base de données. Les modifications apportées à ces statistiques indiquent que la base de données est opérationnelle. Si ces statistiques restent identiques après plusieurs requêtes, la sonde de détection des pannes effectue des transactions de base de données pour déterminer si la base de données est opérationnelle. Ces transactions comprennent la création, la mise à jour et la suppression d'une table dans le tablespace de l'utilisateur.

La sonde de détection des pannes du client de base de données effectue toutes ses transactions comme un utilisateur Oracle. L'ID de cet utilisateur est spécifié pendant la préparation des noeuds ou des zones comme expliqué dans la section Préparation des noeuds.

#### Actions du détecteur de pannes du serveur suite à l'échec d'une transaction de la base de données

Si une transaction de base de données échoue, le détecteur de pannes du serveur applique une action déterminée par l'erreur à l'origine de l'échec. Pour modifier l'action exécutée par le détecteur de pannes du serveur, personnalisez celui-ci comme expliqué dans la section Personnalisation du détecteur de pannes Serveur HA pour Oracle.

Si l'action requiert l'exécution d'un programme externe, ce dernier est exécuté en tant que processus distinct en arrière-plan.

Les actions possibles sont les suivantes :

- Ignorer. Le détecteur de pannes du serveur ignore l'erreur.

- Arrêter la détection. Le détecteur de pannes du serveur est arrêté et la base de données continue de fonctionner.

- Redémarrer. Le détecteur de pannes du serveur arrête et redémarre l'entité spécifiée par la valeur de la propriété d'extension `Restart_type` :

  - Si la propriété d'extension `Restart_type` est définie sur `RESOURCE_RESTART`, le détecteur de pannes du serveur redémarre la ressource du serveur de base de données. Par défaut, le détecteur de pannes du serveur redémarre la ressource du serveur de base de données.

  - Si la propriété d'extension `Restart_type` est définie sur `RESOURCE_GROUP_RESTART`, le détecteur de pannes du serveur redémarre la ressource du serveur de base de données.

  Remarque - Le nombre de tentatives de redémarrage peut être supérieur à la valeur de la propriété de ressource `Retry_count` dans le délai spécifié par la propriété de ressource `Retry_interval`. Dans ce cas, le détecteur de pannes du serveur tente de basculer le groupe de ressources sur un autre noeud ou une autre zone.

- Basculer. Le détecteur de pannes du serveur bascule le groupe de ressources du serveur de base de données sur un autre noeud ou une autre zone. Si aucun noeud ou zone n'est disponible, la tentative de basculement du groupe de ressources échoue. Si la tentative de basculement du groupe de ressources échoue, le serveur de base de données est redémarré.

#### Analyse des alertes consignées par le détecteur de pannes du serveur

Les journaux du logiciel Oracle consignent les alertes dans un fichier journal d'alertes. Le chemin d'accès absolu à ce fichier est spécifié par la propriété d'extension `alert_log_file` de la ressource `SUNW.oracle_server`. Le détecteur de pannes du serveur analyse le fichier journal d'alertes à la recherche de nouvelles alertes aux moments suivants :

- Au démarrage du détecteur de pannes du serveur

- Chaque fois que le détecteur de pannes du serveur demande l'état du serveur

Si une action est définie pour une alerte journalisée détectée par le détecteur de pannes du serveur, celui-ci exécute l'action en réponse à l'alerte.

Les actions prédéfinies pour les alertes journalisées sont répertoriées dans le Tableau B-2. Pour modifier l'action exécutée par le détecteur de pannes du serveur, personnalisez celui-ci comme expliqué dans la section Personnalisation du détecteur de pannes Serveur HA pour Oracle.

### Fonctionnement du détecteur de pannes du listener Oracle

Le détecteur de pannes du listener Oracle vérifie l'état d'un listener Oracle.

Si le listener est en cours d'exécution, le détecteur de pannes du listener Oracle considère que le test a réussi. Si le détecteur de pannes constate une erreur, le listener est redémarré.

Remarque - La ressource listener ne comprend aucun mécanisme permettant de paramétrer le mot de passe du listener. Si la sécurité du listener Oracle est activée, une sonde du détecteur de pannes peut renvoyer l'erreur Oracle TNS-01169. Si le listener peut répondre, le détecteur de pannes du listener considère que la sonde a réussi. Grâce à cette action, toutes les pannes du listener sont détectées. Une défaillance du listener renvoie une erreur différente ou interrompt la sonde.

La sonde du listener est démarrée par le biais de `pmfadm`, afin qu'elle soit hautement disponible. Si la sonde est arrêtée, le PMF la redémarre automatiquement.

Si un problème survient avec le listener pendant l'exécution d'une sonde, cette dernière tente de redémarrer le listener. La valeur de la propriété de ressource `retry_count` détermine le nombre maximal de tentatives de redémarrage effectuées par la sonde. Si, après avoir exécuté le nombre maximal de tentatives, la sonde reste infructueuse, elle arrête le détecteur de pannes et ne bascule pas le groupe de ressources.

### Obtention de dumps noyau pour le dépannage des délais d'attente de SGBD

Pour faciliter le dépannage des délais d'attente SGBD inexpliqués, vous pouvez permettre au détecteur de pannes de créer un dump noyau lorsqu'un délai d'attente de l'analyse se produit. Le contenu du dump noyau fait référence au processus du détecteur de pannes. Le détecteur de pannes crée le dump noyau dans le répertoire `/`. Pour permettre au détecteur de pannes de créer un dump noyau, servez-vous de la commande `coreadm` pour activer les dumps noyau de type `set-id`.

    # coreadm -g /var/cores/%f.%n.%p.core -e global -e process \
    -e global-setid -e proc-setid -e log

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `coreadm`(1M).

Copyright © 2000, 2014, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |