ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle Solaris Cluster システム管理 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### プライマリクラスタで複製を有効にする方法

1. `nodeA` にスーパーユーザー、または RBAC の承認 `solaris.cluster.read` を提供する役割になりますしてアクセスします。
2. すべてのトランザクションをフラッシュします。

       nodeA# lockfs -a -f

3. 論理ホスト名 `lhost-reprg-prim` と `lhost-reprg-sec` がオンラインであることを確認します。

       nodeA# clresourcegroup status
       nodeC# clresourcegroup status

   リソースグループの状態フィールドを調べます。

4. プライマリクラスタからセカンダリクラスタへのリモートミラー複製を有効にします。

   この手順によって、プライマリクラスタのマスターボリュームからセカンダリクラスタのマスターボリュームへの複製が有効になります。さらに、この手順で `vol04` のリモートミラービットマップへの複製も有効になります。

   - プライマリクラスタとセカンダリクラスタが同期されていない場合、Sun StorageTek Availability Suite ソフトウェアに対して次のコマンドを実行します。

         nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -e lhost-reprg-prim \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol04 ip sync

   - プライマリクラスタとセカンダリクラスタが同期されている場合、Sun StorageTek Availability Suite ソフトウェアに対して次のコマンドを実行します。

         nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -E lhost-reprg-prim \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
         /dev/vx/rdsk/devgrp/vol04 ip sync

5. 自動同期機能を有効にします。

   Availability Suite ソフトウェアに対して次のコマンドを実行します。

       nodeA# /usr/sbin/sndradm -n -a on lhost-reprg-prim \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol04 lhost-reprg-sec \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol04 ip sync

   この手順で自動同期が有効になります。自動同期のアクティブ状態が `on` に設定されている場合、システムがリブートされたり障害が発生すると、ボリュームセットは再度同期化されます。

6. クラスタがロギングモードであることを確認します。

   Availability Suite ソフトウェアに対して次のコマンドを使用します。

       nodeA# /usr/sbin/sndradm -P

   次のような出力が表示されます。

       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 ->
       lhost-reprg-sec:/dev/vx/rdsk/devgrp/vol01
       autosync: off, max q writes:4194304, max q fbas:16384, mode:sync,ctag:
       devgrp, state: logging

   ロギングモードでは、状態は `logging` で、自動同期のアクティブ状態は `off` です。ディスクのデータボリュームに書き込みが行われると、同じディスクのビットマップファイルが更新されます。

7. ポイントインタイムスナップショットを有効にします。

   Availability Suite ソフトウェアに対して次のコマンドを使用します。

       nodeA# /usr/sbin/iiadm -e ind \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol02 \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol03
       nodeA# /usr/sbin/iiadm -w \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol02

   この手順によって、プライマリクラスタのマスターボリュームが同じクラスタのシャドウボリュームにコピーされるようになります。マスターボリューム、シャドウボリューム、およびポイントインタイムビットマップボリュームは同じデバイスグループに存在する必要があります。この例では、マスターボリュームは `vol01`、シャドウボリュームは `vol02`、ポイントインタイムビットマップボリュームは `vol03` です。

8. ポイントインタイムスナップショットをリモートミラーセットに設定します。

   Availability Suite ソフトウェアに対して次のコマンドを使用します。

       nodeA# /usr/sbin/sndradm -I a \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol02 \
       /dev/vx/rdsk/devgrp/vol03

   この手順によって、ポイントインタイムスナップショットがリモートミラーボリュームセットに関連付けられます。Availability Suite ソフトウェアは、リモートミラー複製の前にポイントインタイムスナップショットを必ず取ります。

次の手順

「 セカンダリクラスタで複製を有効にする方法」に進みます。

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |