Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para el sistema operativo Oracle Solaris

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Identificación de nombres de interfaz de red lógicos y físicos

Cuando se está configurando un sistema operativo para un servidor en red, es posible que se necesite proporcionar el nombre lógico (asignado por el sistema operativo) y el nombre físico (dirección MAC) de cada interfaz de red. En este tema se muestra cómo obtener esta información.

Utilice este procedimiento para obtener información sobre las direcciones MAC y las interfaces de red, incluidos sus nombres lógicos y físicos (direcciones MAC).

1. En el menú Install Type (tipo de instalación), seleccione la opción (6) Single user Shell (Shell de usuario único) y pulse Intro.

   Nota - También puede ejecutar estos comandos desde un shell de comandos.

   Si aparece un mensaje sobre el montaje de una instancia del sistema operativo, seleccione q. No debe montar ninguna interfaz de sistema operativo.

   Aparece el mensaje `"Starting Shell"` (Iniciando shell). Consulte la figura siguiente.

2. En el símbolo del sistema (`#`), escriba el siguiente comando para asociar todas las interfaces de red.

       # ifconfig -a plumb

   Nota - El proceso de asociación puede tardar.

3. En el símbolo del sistema, escriba el siguiente comando.

       # ifconfig -a

   Aparecerá la lista de direcciones MAC e interfaces de Solaris. Por ejemplo:

   En la salida de ejemplo anterior:

   - La entrada `el000g#` de la primera columna es la interfaz con nombre lógico de Solaris. La primera columna de la salida identifica los nombres lógicos asignados por Solaris a las interfaces de red.

   - La entrada `ether #:#:#:#:#:#` de la segunda columna (tercera fila) es el nombre de dirección MAC física del puerto de red.

     Por ejemplo:

     La dirección MAC física de la interfaz de red con nombre de Solaris `e1000g0` es `0:14:4f:c:a1:ee`.

4. Guarde esta información en un archivo o escríbala.
5. Para iniciar la secuencia de comandos de configuración del sistema, escriba `sys-unconfig(1M)` en la línea de comandos.

   Este comando restablece los valores predeterminados de fábrica de la configuración del sistema.

   | Precaución - El comando `sys-unconfig(1M)` detiene el sistema y restaura la configuración de fábrica. No ejecute este comando, a menos que esté listo para reconfigurar el sistema.

   Por ejemplo:

       # sys-unconfig
       WARNING
       This program will unconfigure your system.  It will cause it
       to revert to a "blank" system - it will not have a name or know
       about other systems or networks.
       This program will also halt the system.
       Do you want to continue (y/n) ?

   El sistema se reinicia y la secuencia de comandos de configuración se inicia.

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |