Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración del módulo de servidor mediante una conexión KVM local

Antes de empezar

Este procedimiento requiere que usted:

- Esté presente físicamente en el chasis del módulo de servidor.

- Tenga acceso a una cuenta de administrador para iniciar sesión en la CLI de Oracle ILOM.

- Tenga una dirección IP del SP para iniciar sesión en Oracle ILOM con una conexión KVM.

- Tenga un monitor VGA disponible para la conexión KVM. Un monitor VGA se conecta al conector del cable multipuerto de 15 clavijas.

- Tenga un teclado y un mouse USB disponibles para la conexión KVM.

- Tenga un cable multipuerto para la conexión del módulo de servidor.

Puede acceder a Oracle ILOM (CLI), Oracle ILOM (interfaz web) y Oracle System Assistant mediante KVM.

Para configurar la consola KVM del módulo de servidor localmente:

1. Conecte el puerto conector universal (UCP) del cable multipuerto al puerto UCP en el panel frontal del módulo de servidor.

   | Precaución - Posible daño del cable o conector. Utilice el cable multipuerto con fines de configuración y servicio. Desconecte el cable multipuerto del módulo de servidor después de finalizar la operación de servicio o configuración para evitar dañar el cable o el conector.

2. Conecte el cable del monitor VGA al conector de video DB–15 en el cable multipuerto.
3. Conecte un teclado USB y un mouse USB a los dos conectores USB del cable multipuerto.
4. Determine la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor.

   Omita este paso si tiene la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor.

   Elija un método para obtener la dirección IP del SP del módulo de servidor, como se describe en las siguientes secciones:

   - Display Server Module Oracle ILOM SP IP Address (Web Interface)

   - Display Server Module Oracle ILOM SP IP Address (CLI)

5. Inicie sesión en Oracle ILOM.

   Elija un método para acceder a Oracle ILOM del procesador de servicio (SP) del módulo de servidor, como se describe en las siguientes secciones:

   - Log In to Oracle ILOM SP (Web Interface)

   - Log In to Oracle ILOM SP (CLI)

6. Gestione el módulo de servidor y configure Oracle ILOM.

   Para obtener más información sobre cómo configurar Oracle ILOM, consulte la biblioteca de documentación de Oracle ILOM 3.1 en http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs.

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |