Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para software ESX

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Instalación de VMware ESXi 5 (instalación interactiva remota o local)

Antes de empezar

Complete todos los procedimientos de preparación que se indican en Preparación para la instalación de ESXi 5.

1. Conecte la consola del servidor mediante uno de los métodos que se indican en la guía de instalación del servidor. Consulte las instrucciones en uno de los siguientes procedimientos:

   - Configuración para la instalación local

   - Configuración para la instalación remota

2. Encienda o reinicie el servidor.

   Aparecerán mensajes del BIOS en la consola.

3. Inserte el medio de distribución en el servidor local o remoto.

   Aparecerán mensajes adicionales del BIOS en la consola.

4. Cuando aparezca un mensaje con varias opciones de selección, pulse F8.

       Initializing USB Controllers .. Done.
       Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
       Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
       Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)

   Después de unos segundos, un menú ofrece una selección de dispositivos de inicio.

           Please select boot device:
       --------------------------------
       USB CD/DVD
       PXE:IBA GE Slot 1000 v1331
       PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4101 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
       PXE:IBA GE Slot C100 v1331
       PXE:IBA GE Slot C101 v1331

       --------------------------------

5. Seleccione la unidad de CD/DVD o USB de la lista.

   El control pasa al programa de instalación del SO del medio.

6. Siga los pasos indicados en la documentación de VMware vSphere 5 para completar la instalación.

   Consulte Documentación del módulo de servidor y VMware ESXi 5.

Pasos siguientes

- Instalación de los controladores de VMware ESXi 5

- Actualización de VMware ESXi 5

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |