Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para Oracle VM Server

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración del modo de inicio del BIOS

El firmware del BIOS admite los modos de inicio Legacy BIOS y Unified Extensible Firmware Interface (UEFI); la configuración predeterminada es el modo de inicio Legacy.

Nota - Oracle VM únicamente admite el modo de inicio Legacy en este momento. Antes de instalar Oracle VM, asegúrese de que el BIOS esté configurado en modo de inicio Legacy.

Si el modo BIOS se ha configurado en modo UEFI, utilice el siguiente procedimiento para configurarlo en modo Legacy.

1. Encienda el servidor.

   Aparecerán mensajes de POST en la consola.

2. Observe los mensajes y, cuando aparezca el indicador, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuración del BIOS.

   Aparece la pantalla principal de la utilidad de configuración del BIOS.

3. En la utilidad de configuración del BIOS, utilice las teclas de flecha izquierda o derecha para navegar hasta la pantalla de inicio.

   Aparece la pantalla del menú Boot (Inicio).

4. Utilice la tecla de flecha abajo para seleccionar el campo UEFI/BIOS Boot Mode (Modo de inicio UEFI/BIOS).
5. Pulse Intro y utilice las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción Legacy BIOS.
6. Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuración del BIOS, pulse F10.

Pasos siguientes

Instalación de Oracle VM Server

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |