Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración del módulo de servidor mediante una conexión en serie local

Antes de empezar

Este procedimiento requiere que usted:

- Esté presente físicamente en el chasis del módulo de servidor.

- Tenga acceso a una cuenta de administrador para iniciar sesión en la CLI de Oracle ILOM.

- Tenga acceso a un dispositivo de terminal o emulador de terminal y cable de red.

- Tenga un cable multipuerto para la conexión del módulo de servidor.

No necesita una dirección IP del SP para iniciar sesión en Oracle ILOM mediante una conexión en serie y CLI.

Para configurar el módulo de servidor con la CLI de Oracle ILOM mediante una conexión en serie del panel frontal local:

1. Conecte el conector del puerto conector universal (UCP) multipuerto al puerto UCP en el panel frontal del módulo de servidor.

   | Precaución - Riesgo de daño del cable o conector. Utilice el cable multipuerto con fines de configuración y servicio. Desconecte el cable multipuerto del módulo de servidor después de finalizar la operación de servicio o configuración para evitar dañar el cable o el conector.

2. Conecte un dispositivo de terminal o un cable RJ-45 emulador de terminal al puerto SER MGT del cable multipuerto.
3. Asegúrese de que estén configurados los siguientes ajustes de comunicación en serie en el dispositivo de terminal o emulador de terminal:

   - 8N1: ocho bits de datos, sin paridad, un bit de parada

   - 9600 baudios (predeterminado, no modificar)

   - Desactivación del control de flujo de hardware (CTS/RTS)

4. Pulse Intro en el dispositivo de terminal para establecer una conexión de consola serie con Oracle ILOM del servidor.

   Aparecerá un mensaje de inicio de sesión en Oracle ILOM. Por ejemplo:

       SP-productserialnumber login:

5. Escriba un nombre de usuario y contraseña para la cuenta de administrador.

   El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de Oracle ILOM es `root` y la contraseña es `changeme`.

   Aparece el símbolo del sistema de la CLI (`->`) de Oracle ILOM.

   Ya ha iniciado sesión en la CLI de Oracle ILOM del módulo de servidor.

   - Si se ha modificado la cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador del sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM que tenga privilegios de administrador.

     Nota - Para activar el primer inicio de sesión y acceder a Oracle ILOM, se proporcionan una cuenta de administrador predeterminada y su contraseña con el sistema. Para crear un entorno seguro, debe cambiar la contraseña predeterminada (changeme) para la cuenta de administrador predeterminada (root) después de iniciar sesión por primera vez en Oracle ILOM. Si se ha modificado esta cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador del sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM que tenga privilegios de administrador.

6. Gestione el módulo de servidor y configure Oracle ILOM.

   Para obtener más información sobre cómo usar la interfaz CLI para configurar Oracle ILOM, consulte la biblioteca de documentación de Oracle ILOM 3.1 en http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

7. (Opcional) Conéctese al host de la consola serie del módulo de servidor mediante la interfaz de línea de comandos de Oracle ILOM.

   Consulte Accessing the Host Console .

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |