Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Adaptador de bus de host SG-SAS6-REM-Z

Use esta sección para configurar una unidad de almacenamiento para la instalación del sistema operativo si tiene el adaptador de bus de host Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA (SG-SAS6-REM-Z) instalado en el módulo de servidor Sun Blade X4-2B.

La creación de un volumen RAID es opcional. No necesita establecer el disco de inicio para el HBA SG-SAS6-REM-Z. Si tiene una unidad conectada al HBA SG-SAS6-REM-Z, puede instalar el sistema operativo en un disco individual sin crear un volumen RAID. El BIOS del sistema reconoce de manera automática el disco como el disco de inicio. El disco aparecerá en la utilidad del BIOS del sistema como un disco de inicio.

El HBA REM SGXSAS6INTZ no puede:

- Crear un volumen RAID de nivel 5, 6, 10, 50, o 60 con Oracle System Assistant

- Establecer una unidad de inicio

- Mostrar una unidad de inicio

- Mostrar el estado del disco (por ejemplo: bueno, malo, reserva)

Para crear un volumen RAID con el disco antes de instalar un sistema operativo, elija uno de los siguientes métodos:

Opciones de instalación de SG-SAS6-REM-Z | Vínculo
--- | ---
Crear un volumen de inicio para el HBA REM SGXSAS6INTZ usando RAID 0. | Configuración de las unidades de almacenamiento SG-SAS6-REM-Z (Oracle System Assistant)
Crear un volumen RAID de nivel 5, 6, 10, 50, o 60 | No admitido.

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |