Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### La instalación de Oracle VM para configuraciones de memoria de gran tamaño requiere pasos adicionales (7195262)

Las instalaciones de Oracle VM para configuraciones de memoria de gran tamaño requieren la realización de pasos adicionales con el shell de Oracle System Assistant.

Antes de empezar

- Este procedimiento requiere que esté familiarizado con el editor vi.

- Para obtener más información acerca de la ejecución y el uso de Oracle System Assistant, consulte la Guía de administración de los servidores Oracle serie X4.

1. Inicie Oracle System Assistant.

   Puede ejecutar Oracle System Assistant desde la pantalla de inicio o desde Oracle ILOM.

2. Para ejecutar el shell, haga clic en la ficha Advanced (Avanzado) y haga clic en la ficha Shell, luego, haga clic en el botón Start Shell (Iniciar shell).

   Aparece la ventana de terminal del Shell. Aparece el indicador del Shell:

       #

3. Edite el archivo syslinux.ovm.cfg ubicado en /opt/osa/etc/osInstall/syslinux.ovm.cfg.

   `#` `vi /opt/osa/etc/osInstall/syslinux.ovm.cfg`

4. Agregue el siguiente parámetro a todas las etiquetas:

   `dom0_mem=max:128G` (máx.: 126 G para etiqueta de recuperación)

   Después de la edición, su archivo debería verse de esta manera:

       # Copyright (c) 2011, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
       default ks
       prompt 1
       timeout 30
       display boot.msg
       F1 boot.msg
       F2 options.msg

       label xen
           kernel mboot.c32
            append xen.gz dom0_mem=max:128G --- vmlinuz --- initrd.img
       label p2v
           kernel mboot.c32
           append xen.gz dom0_mem=max:128G --- vmlinuz p2v --- initrd.img
       label rescue
           kernel mboot.c32
           append xen.gz dom0_mem=max:126G --- vmlinuz rescue --- initrd.img
       label ks
           kernel mboot.c32
           append xen.gz dom0_mem=max:128G --- vmlinuz ks=file:/ks.cfg --- initrd.img

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |