Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para Oracle VM Server

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Desactivación de VT-d y SR-IOV en BIOS

Debe desactivar Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) (Tecnología de virtualización para la E/S dirigida) en BIOS para poder usar Oracle VM. Esto es necesario porque la unidad de gestión de memoria de entrada/salida (I/O MMU) no se admite en Oracle VM 3.2. También debe desactivar Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) (Virtualización de E/S de raíz única) en BIOS para poder usar Oracle VM.

Para desactivar las opciones VT-d y SR-IOV en BIOS, realice los pasos siguientes:

1. Reinicie o encienda el servidor.

   Por ejemplo, para reiniciar el servidor.

   - En el servidor local, pulse el botón de encendido (durante aproximadamente 1 segundo) en el panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

   - En la interfaz web de Oracle ILOM, seleccione Host Management (Gestión de hosts) > Power Control (Control de energía) y, a continuación, Reset (Reiniciar) en el cuadro de lista Select Action (Seleccionar acción).

   - En la CLI de Oracle ILOM, escriba: `reset /System`

     Aparece la pantalla de inicio del BIOS.

2. Cuando se le indique en la pantalla del BIOS, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuración del BIOS.

   Tras unos momentos, aparecerá la utilidad de configuración del BIOS.

3. Utilice la tecla de flecha derecha para desplazarse al menú IO (E/S).

   Aparece la pantalla del menú IO (E/S).

4. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para navegar hasta la opción de menú IO Virtualization (Virtualización de E/S) y, a continuación, pulse Intro.

   Aparece el menú IO Virtualization (Virtualización de E/S).

5. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para navegar hasta la opción de menú VT-d y, a continuación, pulse Intro.

   Aparece el cuadro de diálogo VT-d.

6. En el cuadro de diálogo VT-d, utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar Disabled (Desactivado) y, a continuación, pulse Intro.

   La opción VT-d ahora está desactivada.

7. Utilice las teclas de flecha arriba o abajo para navegar hasta la opción de menú SR-IOV y, a continuación, pulse Intro.

   Se abre el cuadro de diálogo SR-IOV.

8. En el cuadro de diálogo SR-IOV, utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar Disabled (Desactivado) y, a continuación, pulse Intro.

   La opción SR-IOV ahora está desactivada.

9. Pulse la tecla ESC para volver al nivel superior del menú IO (E/S) y, a continuación, guarde los cambios y salga de BIOS.

Pasos siguientes

Instalación de Oracle VM Server

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |