Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración del módulo de servidor remoto mediante una conexión de red Ethernet

Configure una conexión de red Ethernet remota de módulo de servidor durante la configuración inicial del chasis únicamente. Si está agregando un nuevo módulo de servidor a un chasis operativo, omita este procedimiento.

Puede acceder a la CLI y la interfaz web de Oracle ILOM, y a Oracle System Assistant.

Antes de empezar

Este procedimiento requiere que usted:

- Esté presente físicamente en el chasis del módulo de servidor.

- Tenga acceso a una cuenta de administrador para iniciar sesión en la CLI de Oracle ILOM.

- Tenga acceso al sistema de red.

- Tenga una dirección IP del SP para iniciar sesión en Oracle ILOM con una conexión de red.

  Elija un método para obtener una dirección IP del SP del módulo de servidor, como se describe en las siguientes secciones:

  - Visualización de la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor (interfaz web)

  - Visualización de la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor (CLI)

1. Ubique el puerto NET MGT 0 en el CMM del chasis.
2. Conecte un cable Ethernet RJ-45 con conexión a Internet al puerto NET MGT 0 del CMM.
3. Determine la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor.

   Omita este paso si tiene disponible la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor.

   Elija un método para obtener una dirección IP del SP del módulo de servidor, como se describe en las siguientes secciones:

   - Visualización de la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor (interfaz web)

   - Visualización de la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor (CLI)

4. Acceda al procesador de servicio del módulo de servidor (SP).

   Elija un método para acceder a Oracle ILOM del procesador de servicio (SP) del módulo de servidor, como se describe en las siguientes secciones:

   - Inicio de sesión en el SP de Oracle ILOM (interfaz web)

   - Inicio de sesión en el SP de Oracle ILOM (CLI)

5. Después de iniciar sesión, navegue hasta un SP de módulo de servidor individual en un chasis y use la interfaz web o la CLI de Oracle ILOM para administrar cualquier módulo de servidor en el chasis.

   Puede acceder a la CLI y la interfaz web de Oracle ILOM, y a Oracle System Assistant.

Información relacionada

- 4. Acceso a las herramientas de gestión del módulo de servidor

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |