Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para sistemas operativos Windows

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Instalación de Windows Server (PXE)

El siguiente procedimiento se aplica a Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 y Windows 2012.

Nota - Las indicaciones y los mensajes de encendido se muestran rápidamente y podrían aparecer en la pantalla durante poco tiempo. Es posible que desee ampliar el tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

Antes de empezar

Para implementar 2012 con PXE, primero debe instalar Windows Deployment Service (WDS) en un servidor Windows 2012

1. Restablezca o encienda el servidor de una de las siguientes formas:

   - En la interfaz web de Oracle ILOM, seleccione Reset (Restablecer) en la ficha Remote Power Control (Control remoto de energía).

   - En el servidor local, pulse el botón de encendido del panel frontal del servidor durante aproximadamente un segundo para apagar el servidor y, a continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

2. Pulse F8 para especificar un dispositivo temporal de inicio.

   Aparece la pantalla Please Select Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio).

3. En la pantalla Please Select Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio), seleccione el dispositivo de inicio de instalación PXE adecuado y pulse Intro.

   Nota - El dispositivo de inicio de instalación PXE es el puerto de red físico utilizado para comunicarse con el servidor de instalación de red.

   Aparece la pantalla Boot Agent (agente de inicio).

4. En la pantalla Boot Agent (Agente de inicio), pulse F12 para iniciar un servicio de red.
5. Continúe con la instalación de red WDS normal de Windows Server.

   Para obtener información adicional, consulte la documentación del producto de Servicios de implementación de Microsoft Windows.

6. Cuando la instalación se complete, efectúe las tareas posteriores a la instalación necesarias.

Pasos siguientes

Instalación de herramientas del sistema del servidor y actualización de controladores

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |