Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Creación de un volumen RAID con la utilidad de configuración LSI SAS 2 BIOS

La utilidad de configuración del BIOS de LSI SAS2 reside en el firmware del HBA. Use la utilidad de configuración LSI SAS2 BIOS para crear un volumen RAID antes de instalar un sistema operativo cuando desea:

- Crear un volumen RAID antes de instalar el sistema operativo en el disco.

- Crear un volumen RAID de nivel 1 o 10 usando las unidades en las que desea instalar el sistema operativo (Oracle System Assistant únicamente admite RAID 0 para SG-SAS6-REM-Z).

- No usar Oracle System Assistant.

- Configurar un servidor que no tiene instalado Oracle System Assistant.

Para crear un volumen con la utilidad de configuración LSI SAS2 BIOS:

1. Consulte el documento de LSI SAS Integrated RAID Solutions User's Guide en: http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/sg_x_sas6-rem-z.aspx
2. Siga las instrucciones.

Pasos siguientes

- 7. Configuración de sistema operativo y controladores

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |