Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Es posible que se pierdan los valores de la lista de inicio UEFI cuando se cambia entre los modos de inicio UEFI y Legacy (7080526)

Es posible que se pierdan los valores de la lista de prioridad de inicio de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) al cambiar entre los modos de inicio UEFI y Legacy. Un posible escenario para cambiar entre los modos del BIOS sería ante la necesidad de acceder a la utilidad Pc-Check, que sólo se ejecuta en el modo de inicio Legacy. Se deben guardar los valores de configuración de UEFI antes de cambiar entre los modos UEFI y Legacy Only BIOS.

1. Utilice la aplicación `ueficonfig` para guardar los valores de configuración antes de cambiar entre los modos del BIOS.
2. Restaure los valores de configuración del BIOS después de cambiar de nuevo al modo UEFI.

   Para obtener más información y conocer los procedimientos para guardar los valores de configuración de UEFI, consulte la Guía de configuración y mantenimiento de Oracle ILOM 3.1 en la biblioteca de documentación de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 en:

   http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |