Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Visualización de la dirección IP del SP de Oracle ILOM del módulo de servidor (interfaz web)

1. Verifique que el CMM del chasis:

   - Esté conectado a la red mediante el puerto de gestión Ethernet

   - Esté configurado

   - Funcione

   - Si la conexión de red del CMM del chasis no funciona, consulte la documentación del chasis en http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs.
2. Acceda a un explorador web.
3. Escriba la dirección IP del CMM del chasis de Oracle ILOM en el campo de dirección del explorador web.

   Ejemplo: `http://10.153.55.140`, pulse Intro.

   Aparece la página de inicio de sesión de la interfaz web de Oracle ILOM.

4. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.

   El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de Oracle ILOM es `root` y la contraseña es `changeme`.

   - Si se ha modificado esta cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador del sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM que tenga privilegios de administrador.

     Nota - Para activar el primer inicio de sesión y acceder a Oracle ILOM, se proporcionan una cuenta de administrador predeterminada y su contraseña con el sistema. Para crear un entorno seguro, debe cambiar la contraseña predeterminada (changeme) para la cuenta de administrador predeterminada (root) después de iniciar sesión por primera vez en Oracle ILOM. Si se ha modificado esta cuenta de administrador predeterminada, póngase en contacto con el administrador del sistema para acceder a una cuenta de usuario de Oracle ILOM que tenga privilegios de administrador.

5. Haga clic en Log In (Iniciar sesión).

   Aparece la página System Summary (Resumen del sistema).

6. Haga clic en Chassis View (Visualización del chasis) en el panel superior izquierdo.

   Aparece la página Chassis View (Visualización del chasis) con los módulos de servidores blade.

7. Haga clic en la imagen del blade en el chasis que desea visualizar.

   Aparece la página Summary (Resumen) del blade.

   La dirección del SP de Oracle ILOM aparece en la tabla General Information (Información general), con la etiqueta ILOM Address (Dirección de ILOM).

8. Visualice la dirección del SP de Oracle ILOM en el área General Information (Información general), en el campo ILOM Address (Dirección de ILOM).
9. Anote la dirección IP del SP del módulo de servidor.

   Necesitará saber la dirección IP del SP del módulo de servidor para iniciar sesión directamente en Oracle ILOM del módulo de servidor en la red. La dirección IP del SP del módulo de servidor se configura mediante DHCP.

Pasos siguientes

- Inicio de sesión en el SP de Oracle ILOM (interfaz web)

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |