Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Descripción general del módulo de servidor Sun Blade X4-2B

El módulo de servidor Sun Blade X4-2B de Oracle consta de dos procesadores (de la familia de procesadores E5-2600 V2 de Intel ® Xeon ®) y 24 ranuras DIMM para un máximo de memoria de 768 GB. El módulo de servidor blade se inserta en un chasis Sun Blade 6000, que proporciona energía y enfriamiento a los blades. El módulo del servidor Sun Blade X4-2B es un blade ideal para crear infraestructuras de nube empresarial.

Se pueden instalar módulos de E/S opcionales. Se instala un módulo de expansión RAID (REM) en el módulo de servidor Sun Blade X4-2B para conectividad de unidades RAID y SAS. En el módulo de servidor, también se instala un módulo de expansión de tejido (FEM). El FEM permite una conexión a los módulos NEM mediante el midplane del chasis de Sun Blade 6000. Sun Blade X4-2B también tiene un procesador de servicio incorporado (SP) para activar Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM). Oracle ILOM ofrece una gestión segura de servidores locales y remotos.

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |