Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Inicio de Oracle System Assistant (de manera local)

Antes de iniciar Oracle System Assistant de manera local, debe encontrarse en la ubicación física de Sun Blade X4-2B y tener acceso a lo siguiente:

- Cable UCP multipuerto

- Monitor VGA

- Teclado USB

- Mouse USB

Elija un método para iniciar Oracle System Assistant de manera local en un módulo de servidor, como se describe en la siguientes secciones:

1. Asegúrese de que el módulo de servidor se encuentre en modo de energía en espera.

   Verifique que el LED de estado de energía parpadea lentamente. Consulte: Elementos del panel frontal

2. Conéctese localmente al módulo de servidor.

   Consulte: Configuración del módulo de servidor mediante una conexión KVM local.

3. Pulse el botón de encendido en el panel central para encender el servidor en modo de energía completa.

   - Se inicia el módulo de servidor.

   - Aparecen mensajes de POST en el monitor.

4. Después de ver el mensaje de POST para Oracle System Assistant, pulse la tecla de función F9.

   - Se inicia Oracle System Assistant.

   - Aparece la pantalla principal de Oracle System Assistant.

Pasos siguientes

- Configuración de software y firmware (Oracle System Assistant)

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |