Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para Oracle VM Server

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Instalación de Oracle VM Server (servidor PXE)

1. Asegúrese de que el entorno de red PXE esté correctamente configurado y de que el medio de instalación de Oracle VM esté disponible para el inicio PXE.
2. Reinicie el servidor. Por ejemplo:

   - En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Host Management (Gestión de hosts) > Power Control (Control de energía) y, luego, en la lista Action (Acción), seleccione Reset (Restablecer).

   - Desde el servidor local de Oracle, pulse el botón de encendido (durante aproximadamente 1 segundo) del panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender el servidor.

   - En la CLI de Oracle ILOM del SP del servidor, escriba: `reset /System`. Aparece la pantalla del BIOS.

     Nota - Los próximos eventos ocurren rápidamente; por lo tanto, deberá estar muy atento en los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que aparecerán en la pantalla durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el tamaño de la pantalla para eliminar las barras de desplazamiento.

3. En la pantalla del BIOS, pulse F8 para especificar un dispositivo de inicio temporal.

   Aparece el menú Please select boot device (Seleccione el dispositivo de inicio) que enumera los dispositivos de inicio disponibles.

4. En el menú Boot Device (Dispositivo de inicio), seleccione el puerto de red configurado para comunicarse con el servidor de instalación de red PXE.

   Se carga el cargador de inicio de red y aparece un indicador de inicio. El indicador permite elegir el servidor PXE desde donde realizar la instalación.

5. Elija el servidor PXE desde donde realizar la instalación.

   Tras unos segundos, empezará a cargarse el núcleo de instalación.

6. Siga las indicaciones para instalar el software.

   Oracle VM Server está instalado.

7. Actualice los controladores de Oracle VM.

Pasos siguientes

- Si es necesario, instale Oracle VM Manager. Consulte:

  http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

- Finalización de la instalación de Oracle VM

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |