Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración de unidades de almacenamiento: SG-SAS6-R-REM-Z (Oracle System Assistant)

Puede usar la tarea de configuración de RAID de Oracle System Assistant para preparar un disco para la instalación del sistema operativo. Oracle System Assistant es la manera más sencilla de preparar el disco para la instalación del sistema operativo.

Para preparar las unidades de disco duro del servidor para la instalación de un sistema operativo, cree un volumen de inicio para REM. Para configurar SG-SAS6-R-REM-Z, en Oracle System Assistant System, use RAID 0 o 1 únicamente.

Antes de empezar

Verifique que SG-SAS6-R-REM-Z esté instalado en el servidor. Consulte Identificación de adaptadores de bus de host REM.

1. Inicie Oracle System Assistant.

   Consulte Acceso a Oracle System Assistant.

   Aparece la pantalla System Overview (Descripción general del sistema) de Oracle System Assistant.

2. Haga clic en `Configure Hardware`.

   Aparece la pantalla Configure Hardware (Configurar hardware) > RAID Configuration (Configuración de RAID).

3. En la lista desplegable de HBA, seleccione el adaptador de bus host (HBA).

   SG-SAS6-REM-Z

4. Seleccione el nivel de RAID.

   SG-SAS6-R-REM-Z: use RAID 0, 1 o 10

   Oracle System Assistant únicamente admite RAID 0, RAID 1 y RAID 10.

5. En la lista, en la sección Available Disks (Discos disponibles), seleccione los discos que desea incluir en el volumen.
6. Haga clic en `Create Volume`.

   Una vez que se crea, el volumen aparece en la lista de la sección Created Volumes (Volúmenes creados).

7. Haga clic en `Volume Details`.

   Escriba un nombre de volumen.

8. (Opcional para el HBA SG-SAS6-R-REM-Z). Establezca el volumen como volumen de inicio.
   - En la sección Created Volumes (Volúmenes creados), seleccione el volumen que acaba de crear.
   - Haga clic en `Set Volume for Boot`.

     Nota - Omita este paso para el HBA SG-SAS6-REM-Z.

Pasos siguientes

- 7. Configuración de sistema operativo y controladores

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |