Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para Oracle VM Server

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Instalación de controladores NEM de Oracle VM

Utilice este procedimiento para actualizar los controladores del sistema del servidor si tiene Sun Blade 6000 Virtualized 40 GbE Network Express Module instalado en el chasis.

1. Elija una de estas posibilidades:
   - Si tiene Oracle System Assistant instalado en el sistema, navegue hasta el dispositivo USB de Oracle System Assistant.

     El dispositivo USB se denomina: `ORACLE_SSM`.

   - Si no tiene Oracle System Assistant instalado en el sistema:
     1. Descargue o copie en el servidor las herramientas o los controladores más actuales del sistema del servidor desde el sitio My Oracle Support.

        Para obtener información sobre cómo acceder a las herramientas y los controladores del sistema, consulte Obtención de actualizaciones de firmware y software del servidor de Guía de instalación de Sun Blade X4-2B .

     2. Descomprima el paquete para extraer los archivos.
2. Navegue hasta el directorio de controladores OVM Install Pack:

   `OracleVM/version/Drivers/NEM-SOL`

   Donde version es la versión del software de Oracle VM instalado.

   El directorio contiene instrucciones para instalar los controladores.

3. Instale los controladores.
4. Reinicie el servidor.

Pasos siguientes

Creación y gestión de los recursos de Oracle VM

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |