Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para sistemas operativos Linux

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Actualización o instalación de controladores del sistema

Oracle System Assistant instala la mayoría de los controladores admitidos durante el proceso de instalación del sistema operativo. Para instalar o actualizar controladores individuales o para actualizar todos los controladores después de la instalación del sistema operativo, use el archivo `.rpm` o la aplicación InstallPack del sistema operativo Linux, respectivamente. La aplicación `InstallPack` y los archivos `.rpm` están disponibles con el software Oracle System Assistant en la unidad USB y el paquete de software específico del sistema operativo descargado.

1. Elija una de estas posibilidades:
   - Si el sistema tiene Oracle System Assistant:
     1. En el sistema operativo, navegue hasta el dispositivo USB de Oracle System Assistant.

        El dispositivo USB se denomina: `ORACLE_SSM`.

     2. Navegue hasta la carpeta del sistema operativo Linux mediante la siguiente estructura de ruta:

        `Linux/OS_name/version`

        Donde OS_name es el sistema operativo instalado como OL (Oracle Linux), RHEL (Red Hat) o SLES (SUSE) y version es la versión del sistema operativo Linux instalado.

   - Si el sistema no tiene Oracle System Assistant:
     1. Descargue el último paquete de controladores y herramientas del sistema del servidor desde el sitio My Oracle Support.

        Para obtener más información, visite: Obtención de actualizaciones de firmware y software del servidor de Guía de instalación de Sun Blade X4-2B .

     2. Descomprima el paquete de controladores y herramientas descargado en el servidor.
     3. Dentro del sistema de archivos del directorio descomprimido, navegue hasta la carpeta InstallPack del sistema operativo Linux:

        `Linux/OS_name/version/InstallPack`

        Donde OS_name es el sistema operativo instalado como OL (Oracle Linux), RHEL (Red Hat) o SLES (SUSE) y version es la versión del sistema operativo Linux instalado.

2. Elija una de estas posibilidades:
   - Para actualizar o instalar todos los controladores admitidos, navegue hasta el directorio InstallPack y ejecute el archivo `InstallPack.py`.

     `Linux/OS_name/version/InstallPack`

     Siga las instrucciones de la aplicación InstallPack para completar la actualización del controlador.

   - Para actualizar o instalar otros controladores, navegue hasta el directorio del controlador y haga doble clic en los archivos `.rpm`.

     `Linux/OS_name/version/Drivers/driver` donde driver es el nombre del directorio que contiene el controlador.

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |