Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para sistemas operativos Windows

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración para la instalación local

La instalación local del sistema operativo se realiza en el servidor. Como método de instalación local, se prefiere utilizar la tarea Install OS (Instalar sistema operativo) de Oracle System Assistant. Utilice este procedimiento para realizar una instalación manual local (sin asistencia) o una instalación local asistida por Oracle System Assistant.

Nota - En el caso de la instalación del sistema operativo local, se requiere hardware adicional y acceso web al servidor.

Antes de empezar

- Debe haber instalado el servidor, como se describe en la Guía de instalación de Sun Blade X4-2B .

- Necesita los siguientes elementos:

  - Monitor de video con conector de 15 clavijas (DB-15)

  - Mouse y teclado USB

  - Dispositivo USB (unidad de CD/DVD o unidad de almacenamiento en miniatura)

  - Cable dongle multipuerto

- Para garantizar que el servidor tenga las últimas actualizaciones, se recomienda contar con acceso web al servidor.

1. Asegúrese de que el servidor se encuentre en modo de energía en espera.
2. Conecte el dongle multipuerto al puerto conector universal (UCP) en el panel frontal del módulo de servidor.
3. Conecte el monitor de video al conector de video en el dongle multipuerto.
4. Conecte el teclado y el mouse a uno de los conectores USB ubicados en el frente del servidor (o a uno de los conectores USB del dongle multipuerto).
5. Conecte la unidad de CD/DVD al otro conector USB ubicado en el frente del servidor (o a uno de los conectores USB del dongle multipuerto).

Pasos siguientes

Configuración del BIOS

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |